PAQUELET Etienne Groupe 11

KUT Suha

Jalon 10 : Intégration ESXi VLAN switch

Afin de procéder à cette étape, nous avons tous d’abord configuré la nouvelle interface de configuration en 10.11.99.15 de l’ESXi. Ces étapes ont été réalisés lors du jalon 9 : Configuration du réseau (portgroups Vswitch)

Afin de faire communiquer les VMs aux réseaux physiques, nous avons configuré le switch de la baie de brassage de la façon suivante. Nous avons défini les ports reliés aux cartes réseaux de l’ESXi en mode trunk ainsi que les interfaces reliées aux switches ACCSW1&2. Nous avons pu ensuite nous connecter sans problème sur l’interface de configuration en 10.11.99.15 configurée précédemment.

Une image contenant texte, logiciel, Icône d’ordinateur, Page web

Description générée automatiquement

Voici la configuration réalisée sur le switch de la baie de brassage de l’ESXi

Une image contenant texte, capture d’écran, menu

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran

Description générée automatiquement