PAQUELET Etienne Groupe 11

KUT Suha

Jalon 17 : EDGEX NAT PAT VPN

Nous vous présentons dans ce jalon une configuration supplémentaire réalisées sur les routeurs EDGEX et les switches CORESWX. Nous n’avons pu mettre en place le VPN. La configuration suivante sur les CORESW1 est nécessaire car elle indique aux switches de niveau 3 la route par défaut à prendre pour tous les réseaux inconnus dans sa table de routage.

Nous avons ainsi configuré une route par défaut comme suit sur CORESW1 et CORESW2. Vous trouverez en pièce jointe le fichier de configuration des switches CORESW1 et CORESW2 ainsi que les EDGEX routeurs.

**CORESW1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.254.242**