Étienne PAQUELET Groupe 11

Suha KUT

Jalon 37 - WLC config de base OK

Nous avons déployé WLC et nous pouvons voir sur le screen ci-dessous l’interface Web de base du contrôleur Cisco WLC.

On y accède via son IP dans le vlan 99. Nous avons également créé par la suite 3 SSID Wifi que nous pouvons retrouver dans dans la partie Wireless LAN.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Police

Description générée automatiquement

Voici désormais les 3 WLAN qui étaient demandés dans le cahier des charges, avec leurs VLAN respectif.

Une image contenant texte, Police, nombre, ligne

Description générée automatiquement