Étienne PAQUELET Groupe 11

Suha KUT

Jalon 38 - WLC VLAN

Voici les VLAN que nous avons créé sur le contrôleur Cisco :

Une image contenant texte, Police, nombre, ligne

Description générée automatiquement

1 = vlan default

20 = Clients (pour Worldskills)

40 = Guest

50 = IoT

Chaque VLAN dispose d’un adressage IP différent en respectant à nouveau le cahier des charges et le plan IP.