Étienne PAQUELET Groupe 11

Suha KUT

Jalon 42 - REMDCSRV Configuration DHCP

Pour notre site REMOTE, nous avons déployé un serveur DHCP sur REMDC serveur.  
Voici les détails de notre étendue 10.11.100.0 :

Adresse réseau : 10.11.100.0

Masque : /25

Range : .20 - .125

Passerelle : 10.11.100.126

Name server: remdcsrv.rem.wsl2024.org

Domain: rem.wsl2024.org

NTP server: hqinfrasrv.hq.wsl2024.org

Durée bail: 2 hours

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Nous avons également activé l’enregistrement dynamique des entrées DNS correspondant aux IP, en activant ce paramètre :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Nous retrouvons bien dans notre DNS les clients DHCP :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement